% Consommations hiver des villes :

Sec = 0.0201 ; % m2

CHPont = 0.041878494; %Kg/s

CHRomilly = 0.399616368; %Kg/s

CHParoisse = 0.020819754; %Kg/s

CHChatres = 0.022781305 ;%Kg/s

CHMery = 0.031720019 ;%Kg/s

PtG = 0.012\*40; %Kg/s Puissance injectée en PtG (0,012 à multiplier par la puissance élec d’entrée)

PressionPtG = 16; %16 bars